2022 동남중학교 교복디자인 규정

가. 남학생(동복)

상의(재킷)
		- 단추를 채우고 주먹을 안쪽에 넣을 경우 자유롭게 움직일 수 있도록 한다. - 단추를 2개 달고 좌측 주머니에 학교 마크를 부착한다. - 뒷 트임이 없도록 한다. - 길이는 힙을 반쯤 가리도록 제작한다. - 옆선 시접 분량은 2cm 이상으로 한다.
디자인	테일러드 2버튼 디자인(진회색)
섬유혼용률	겉감: 모 80% 안감앞판: 폴리에스터 100% 안감등판: 폴리에스터 98% + 폴리우레탄 2% 안감소매: 폴리에스터100%
상의(조끼)
		- 체형에 맞게 제작한다. 길이 : 허리 둘레선에서 5cm 아래 왼쪽 가슴에 학교 마크 부착
디자인	기본 브이넥 니트 디자인(진회색)
섬유혼용률	모 50%+아크릴 50%

상의(셔츠)
		- 민무늬 흰색 Y셔츠 - 단추를 채우고 약간의 여유 있도록 제작
디자인	기본 긴팔 셔츠 디자인(흰색)
섬유혼용률	폴리에스테르 75%+레이온 25%
하의
		-길이: 복사뼈 아래로(단분시접 분량 5cm이상) -바지통 – 7½ ~ 8인치 정도 -주머니는 손에 넣기 편하도록 옆 주머니를 두고 뒷주머니는 양쪽으로 제작 -벨트를 맬 수 있도록 제작
디자인	기본 바지 디자인(곤색)
섬유혼용률	겉감: 모 60% + 폴리에스터 40% 안감: 폴리에스터 100%

나. 여자(동복)

상의(재킷)
		- 단추를 채우고 주먹을 안쪽에 넣을 경우 자유롭게 움직일 수 있도록 한다. - 단추를 2개 달고 좌측 주머니에 학교 마크를 부착한다. - 뒷 트임이 없도록 한다. - 길이는 힙을 반쯤 가리도록 제작한다. - 옆선 시접 분량은 2cm 이상으로 한다.
디자인	테일러드 2버튼 디자인(진회색)
섬유혼용률	겉감: 모 80% 안감앞판: 폴리에스터 100% 안감등판: 폴리에스터 98% + 폴리우레탄 2% 안감소매: 폴리에스터100%
상의(조끼)
		- 체형에 맞게 제작한다. 길이 : 허리 둘레선에서 5cm 아래 왼쪽 가슴에 학교 마크 부착
디자인	기본 브이넥 니트 디자인(진회색)
섬유혼용률	모 50%+아크릴 50%

상의(블라우스)
		- 민무늬 흰색 Y셔츠로 카라 부분을 둥글게 마무리 한다.
디자인	기본 블라우스 디자인(흰색)
섬유혼용률	폴리에스테르 75%+레이온 25%
하의(치마)
		- 길이는 차렷 자세에서 무릎선으로 제작 (단분 시접 분량 – 5cm이상) - 옆 주머니는 2개를 달도록 한다. - 주름 박음질은 엉덩이 둘레선을 내려오지 않게(엉덩이 둘레선 위로 1~2cm정도)
디자인	기본 치마 디자인(곤색)
섬유혼용률	겉감: 모 60% + 폴리에스터 40% 안감: 폴리에스터 100%
하의(바지)
		- 길이: 복사뼈 아래로(단분시접 분량 5cm이상) - 바지통 – 7½ ~ 8인치 정도 - 주머니는 손에 넣기 편하도록 옆 주머니를 두고 뒷주머니는 양쪽으로 제작 - 벨트를 맬 수 있도록 제작 - 남자의 바지와 동일
디자인	기본 바지 디자인(곤색)
섬유혼용률	겉감: 모 60% + 폴리에스터 40% 안감: 폴리에스터 100%

다. 하복

상의(생활복)
		-몸판 두 개의 가로선을 3cm 간격으로 배치 -첫 번째 가로선은 1cm두께의 배색으로 하고, 두 번째 가로선에는 0.3cm의 파이핑 -단추 부착 부분의 배색은 세로 14cm, 가로 2cm -소매 끝 부분의 배색 두께는 2.2cm -셔츠 밑단 부분에 5cm길이의 옆트임을 양쪽으로 한다. -구체적인 항목은 하복 디자인 그림 참고
디자인	반팔 셔츠 디자인(흰색)
섬유혼용률	폴리에스테르 100%
하의(남녀공통)
		-길이: 복사뼈 아래로(단분시접 분량 5cm이상) -바지통 – 7½ ~ 8인치 정도 -주머니는 손에 넣기 편하도록 옆 주머니를 두고 뒷주머니는 양쪽으로 제작 -벨트를 맬 수 있도록 제작
디자인	기본 바지 디자인(하늘색)
섬유혼용률	겉감: 모 60% + 폴리에스터 40% 안감: 폴리에스터 100%

하의(여학생)
		- 길이는 차렷 자세에서 무릎선으로 제작 (단분 시접 분량 – 5cm이상) - 옆 주머니는 2개를 달도록 한다. - H라인으로 하되 앞주름 및 뒷주름이 N개가 되도록 한다. - 주름 박음질은 엉덩이 둘레선을 내려오지 않게(엉덩이 둘레선 위로 1~2cm정도)
디자인	기본 치마 디자인 (검정 줄 체크무늬 하늘색)
섬유혼용률	겉감: 모 60% + 폴리에스터 40% 안감: 폴리에스터 100%

라. 단추 및 마크

단추 및 마크
단추	교복 마크

※ 섬유 혼용 률 등 수치는 이해를 돕기 위한 예시임

마. 기타사항

□ 자켓과 스커트 등 교복 외부의 어떤 부분에도 학교 마크 외 제조사 로고 등이 들어가지 않는다.

□ 스커트, 바지, 셔츠는 학생다운 모습을 유지하고 활동에 불편함이 없도록 품은 지나치게

타이트하게 않도록 한다.