공동주택 안전관리를 위한 당부의 말씀

안녕하십니까? 포천소방서장입니다.

평소 저희 소방업무에 적극 참여하여 주시고 화재 등 재난예방 추진에 협조하여 주신데 깊은 감사를 드립니다.

저희 포천소방서는 시민의 생명과 안전을 지켜 모두가 안전하게 살 수 있는 포천시를 만드는데 최선의 노력을 경주하고 있습니다.

그러나 최근 5년 봄철 화재 총 706건 중 ‘부주의’로 인한 화재발생건수는 362건(51.27%)으로 화재 발생원인의 1위를 차지하고 있는 실정입니다.

즉,‘부주의’로 인한 화재는 개인의 안전불감증으로 인한 화재로 생각할 수 있으며 이는 조금만 안전에 신경쓰면 ‘부주의’로 인한 화재발생건수를 현저히 낮출 수 있다고 사료됩니다.

저희 포천소방서에서도 담배꽁초, 음식물조리 등으로 인한 화재위험성 홍보에 부단히 노력을 하고 있으며, 공동주택 거주민의 생명보호를 위해 몇 가지 당부사항을 아래와 같이 말씀드리오니 관계자 여러분의 적극적인 협조를 부탁 드립니다.

◌ 복도, 피난계단 등 내에서의 흡연 자제

◌ 가스누설경보기 또는 가스밸브타이머 콕 설치 협조

◌ 화재발생 시 소화기, 옥내소화전 사용법 등 관계인 교육 지도

◌ 우리 집 1일 화재안전 점검표를 활용한 자가 화재안전점검 실시 동참

2019.  04.

포  천  소  방  서  장

참고 1	아파트 화재예방 및 대처요령 홍보(안)

아파트에 화재가 발생하면 이렇게 해야 합니다

우선 가족과 이웃에게 알리고 119로 신속하게 신고하여야 합니다.

☞ 먼저 화재 상황을 신속히 파악하고 침착하게 화재 발생을 가족과 이웃에게 알려야 합니다.

☞ 침착하게 불이 난 건물의 위치, 건물개요(동, 호수) 화재의 상태, 갇힌 사람의 유무 등을 119로 신고하여야 합니다.

신속하게 대피하도록 합니다.

☞ 화재의 발견이 늦었거나 초기 소화 작업이 곤란할 정도로 불이 번진 경우 젖은 수건 등으로 코와 입을 막은 후 낮은 자세로 대피하여야 합니다.

☞ 아래층 세대에서 불이 난 경우에는 계단을 통하여 밖으로 대피하고, 아래층으로 대피가 곤란한 경우에는 아파트 옥상으로 대피하기 바랍니다.

☞ 아파트 계단에 연기가 가득하여 대피가 곤란한 경우에는 베란다에 설치된 비상탈출구(경량칸막이)를 파괴 후 옆집 세대로 대피하는 것이 안전합니다.

소화기 등을 이용하여 초기소화에 힘씁니다.

☞ 소화기와 옥내소화전 등의 소방시설을 이용하여 초기소화에 힘씁니다.

엘리베이터는 이용하지 마세요

☞ 화재와 동시에 대부분의 전원이 차단되어 엘리베이터가 멈추고 실내가 유독가스로 가득차기 때문에 매우 위험합니다. 복도와 계단을 이용하여 옥외의 안전한 곳으로 대피하여야 합니다

방화문은 꼭 닫아주세요

☞ 아파트 화재 시 유독한 연기는 엘리베이터 수직통로나 계단으로 빠르게 이동하기 때문에 매우 위험합니다. 평상시에 방화문은 꼭 닫아주세요

아파트에 화재대비 ! 이것만은 꼭 실천합시다

◉ 아파트 세대별로 소화기를 비치하고 수시로 이상 유무를 점검하여야 합니다.

◉ 누전차단기의 시험스위치를 월1회 점검하여 이상 유무를 확인하여야 합니다.

◉ 전기기구는 반드시 규격제품을 사용하고 하나의 콘센트에는 여러 개의 전열기구를 사용하지 말아야 합니다.

◉ 화재발생시를 대비하여 평상시 피난방법, 피난로 등을 숙지하여야 합니다.

◉ 가스레인지 밸브와 중간밸브는 사용 후 항상 잠그고, 월 1회 이상 누설여부를 확인하여야 합니다.

◉ 보일러실에 불에 타기 쉬운 물건 등을 방치하지 말고, 보일러에 대한 정기점검을 받아 이상 유무를 확인하여야 합니다.

◉ 베란다에 설치된 비상탈출구(경량칸막이) 앞에는 평상시 피난에 장애가 되는 물건 등을 적재해 놓지 말아야 합니다.

참고 2	소화기 및 옥내소화전 사용법

일반 소화기 사용방법

소화기를 불이 난 곳으로 옮깁시다.

손잡이 부분의 안전핀을 뽑아주세요.

바람을 등지고 서서 호스를 불 쪽으로 향하게 합시다.

손잡이를 힘껏 움켜쥐고 빗자루로 쓸듯이 뿌립시다.

소화기는 잘 보이고 사용하기에 편리한 곳에 두되 햇빛이나 습기에 노출되지 않도록 합니다.

투척용 소화기 사용방법

옥내소화전 사용방법

1. 화재가 발생하면 화재를 알리고자 발신기 스위치를 누르고,

소화전 문을 열고 관창(물을 뿌리는 부분, 노즐)과 호스를 꺼냅니다.

2. 다른 사람은 호스의 접힌 부분을 펴주고 관창(노즐)을 가지고 간 사람이 물 뿌릴 준비가 되었으면 소화전함 개폐밸브를 돌려 개방합니다.

3. 관창(노즐)을 잡고 불이 타는 곳으로 물을 뿌린다.

참고 3	우리 집 1일 화재안전 점검표

점 검 항 목	점검결과
	양호	불량
□ 가스 안전
① 중간밸브, 가스레인지 콕은 완전히 잠겨있나?	□	□
② 가스레인지 주변 불에 탈수 있는 가연물은 없나?	□	□
③ 가스통은 환기가 잘 되는 옥외에 보관하나?	□	□
④ 가스통 주변에 가연물은 없나?	□	□
⑤ 가스레인지 주변에 소화기를 배치하고 있나?	□	□
⑥ 가스 냄새가 나지 않는가?	□	□
⑦ 휴대용가스렌지를 사용하고 있나?	□	□
⑧ 비눗물 등을 활용 가스시설 누설여부를 점검하는가?(월 1회)	□	□
□ 전기 안전
① 1개의 콘센트에 여러 개의 전기기구를 사용하지 않나?	□	□
② 드라이기, 핸드폰충전기, 온수매트, 전기매트 등 전기코드를 뽑아 놓았나?	□	□
③ 손상된 코드선, 피복이 벗겨진 전선을 사용하지 않나?	□	□
④ 전기온풍기, 전기열선 등 전열기구를 사용하고 있나?	□	□
⑤ 누전차단기가 작동되어 전기가 갑자기 나갔나?	□	□
⑥ 누전차단기 작동시험 버튼 작동시험?(월 1회)	□	□
□ 소방 안전
① 소화기를 1대 이상 비치하고 있나?	□	□
② 단독경보형감지기를 설치하고 있나?	□	□
③ 화기주변에 인화성 물질 등을 내버려 두고 있지 않나?	□	□
④ 라이터, 성냥 등은 어린이 손에 닿지 않는 곳에 보관하나?	□	□
⑤ 화재 시 대피할 수 있는 비상구를 확보하고 있나?	□	□
⑥ 비상구 주변에 물건을 적치하고 있지 않나?	□	□
⑦ 보일러 주변에 가연물이 있나?	□	□