2021년 포천노곡초등학교

영상정보처리기기 설치‧운영 계획

1. 영상정보처리기기 설치 목적

:학교폭력 예방 및 안전한 교육환경 조성, 시설물 안전관리 및 범죄예방

2. 영상정보처리기기시설 설치‧운영 담당부서, 책임관, 연락처

○ 담당부서 : 정보부, 교육행정실

○ 책  임  관 :  학   교   장  (연락처)031-535-0551

○ 운영담당자 :  정보담당교사  (연락처)031-535-0551

○ 실시간 모니터링 전담자(복수 가능)

: 행정실장, 정보담당교사 (연락처)031-535-8030, 031-535-0551

3. 설치‧운영되는 영상정보처리기기 카메라 대수(총20대), 위치, 성능 및 촬영범위

- 초등학교(16대), 병설유치원(4대) 총 20대

시설물명	위 치	카메라 대수	성 능	촬영범위
포천노곡 초등학교	교사동 정면 왼쪽	1	400만화소 (2017년 설치)	정문방면 운동장
	교사동 후문 왼쪽	1	300만화소(2015년 설치)	교사동 후문 야외수도 방면
	교사동 뒤편 전신주	1	500만화소(2020년 9월 설치)	교직원 관사 주차장 오른쪽 측면
	교사동 후면	1	400만화소(2017년 설치)	교사동 뒤편 연못가 야외화장실 방면
	교사동 왼쪽측면	1	400만화소 (2017년 설치)	유치원 놀이터
	교사동 왼쪽 정면	1	300만화소 (2015년 설치)	교사동 정문방면 운동장 중앙쪽
	교사동 후면 오른쪽	1	400만화소(2017년 설치)	관사 정면방면 주차장
	교사동 후문 오른쪽	1	400만화소(2017년 설치)	학교 후문 주차장 출입구 방면
	교장관사 뒤편 오른쪽	1	500만화소(2019년12월 설치)	교장관사 뒤편 텃밭 쪽
	교사동 뒤편 야외학습장 옆 기둥	1	500만화소(2019년12월 설치)	기계실 뒤편 정원
	교직원 관사 후면	1	300만화소(2015년 설치)	교직원 관사 뒤편
	교사동 좌측 급식실 가스보관소	1	500만화소(2019년 2월 설치)	급식실 가스보관함
	교사동 뒤편 야외학습장 옆 기둥	1	500만화소 (2018년 설치)	분리수거장 쪽 뒤편
	교사동 중앙 출입문 정면	1	500만화소 (2018년 설치)	학교 정문 방면 운동장
	교사동 뒤편 야외학습장 옆 기둥	1	500만화소 (2018년 설치)	교장관사 측면 야외학습터쪽
	옥상	1	500만화소(2019년12월 설치)	옥상 출입구
	외부 화장실 오른쪽	1	500만화소(2019년12월 설치)	교사동 뒤편 유치원놀이터 옆 외부수도
	체육 창고 뒤 전신주	1	500만화소(2019년12월 설치)	체육창고 뒤편
	유치원 건물 후면 오른쪽	1	500만화소(2019년 8월 설치)	유치원 뒤편
	교사동 후면 연못 옆 정자 기둥	1	400만화소(2017년 설치)	본관동 뒤 정자 옆, 야외화장실 뒤편

4. 제7조 제1항에 따라 설치되는 안내판의 규격 및 부착장소

○ 안내판 규격 가로 60cm × 세로 50cm

○ 부착장소 - 학교 후문

5. 정보주체의 권리행사 및 불복수단에 관한 내용, 절차 및 방법

-「공공기관의 정보공개에 관한 법률」을 준용

6. 영상정보처리기기 촬영시간, 영상정보의 보유기간, 영상정보의 보관‧관리‧삭제 방법, 영상정보의 보관 장소

○ 영상정보처리기기 촬영시간 –매일(24시간)

○ 영상정보의 보유기간-영상정보의 수집 후 30일

○ 영상정보의 보관‧관리‧삭제의 방법-녹화기 하드 저장, 30일후 자동 삭제

○ 영상정보의 보관 장소 –당직실 녹화기

7. 영상정보처리기기에 의하여 전송되는 영상정보가 실제로 열람‧재생되는 장소 및 출입통제 현황 – 당직실, 권한 있는 자만 출입이 가능하도록 통제함

8. 영상정보처리기기 실시간 모니터링 관련 사항(시간대별 전담 인력 지정 및 운용, 통합관제센터 연계 포함) -당직실 출입 가능한 권한 있는 자의 근무 중   수시로 확인

9. 녹화된 영상정보를 제3자에게 제공하거나 열람‧재생하도록 할 수 있는 사유와 그 절차 및 방법

-「공공기관의 정보공개에 관한 법률」을 준용

10. 기타 학교의 장이 영상정보 보호를 위해 필요하다고 인정하는 사항.