드론 장애물 경기 대회

1. 안전관리

- 대회 안전관리를 위해 모든 참가 기체는 사전 안전점검을 받아야 하며, 기술 규격 만족 여부를 확인하여야 합니다.

- 대회에 참여하는 선수의 송신기 및 드론은 본인이 보관하여야 합니다.

※ 경기를 진행하는 참가자 이외 대기자들은 조종기와 기체의 전원을 OFF 해야 합니다.

2. 기술 규격

- 참여하는 드론은 아래의 기술 규격을 반드시 준수하여야 합니다.

1) 송수신기 기술 규격

- 국내 정식전파인증 및 제조사 인증을 받은 제품에 한하며, 개조한 송수신기는 사용 할 수 없습니다.

(단, 송.수신장애 극복을 위한 안테나 개조에 한해서 인정, 별도의 출력확대용 부스터사용은 인정하지 않음)

- 사용가능 주파수 2.4Ghz, 72Mhz, 40Mhz

- 단, 전파법에 의거하여 개인용도로 수입한 송신기는 사용할 수 있습니다.

2) 드론 기술 규격

- 크기 : 200~300mm급 이하의 드론 (모터와 모터 사이 대각선 간격)

- 종류 : 모터 3, 4, 6 형태의 기체로 자작 및 제조사 관계없음

- 프롭 : 제한 없음

- 보호가이드 : 장착 (미장착시 +10초 가산)

(자작 및 기본 보호가이드가 없는 기체의 경우 가이드 역활 대체품을 장착하여야 됩니다.)

- 랜딩기어 : 장착여부 상관 없음

- 센서 : GPS, 기압계, 초음파 센서 장착 불가

3) 배터리 기술 규격

- 배터리 : 3.7 Lipo (1cell)  용량 300~1000mah  리튬폴리머 (Li-Po)

- 수량 : 제한없음

- 보관 : 배터리 보관 금속 상자 또는 안전한 팩에 보관

3. 경기 방식

- 예선전 제한시간 5분 ,  결승전 제한시간 3분 , 장애물 경기 방식 , 육안비행만 가능

1) 경기방식

- 참가인원 : 1인 경기(단, 경기 외 보조와 경기장 밖 참관 제한없음)

- 예선전 : 모든 참가자들이 1회를 비행하여 모든 장애물을 통과한 시간을 측정하여 순위를 결정(제한시간 5분)

- 결승전 : 1회 비행 / 제한시간 3분

구 분	경기방식	학생부	제한시간
예 선	1회 비행	참가대상 전체	5분
결 승	1회 비행	결승 상위 15명(초:5명 , 중:5명, 고:5명)	3분

2) 경기 중 추락 및 고장

- 경기 도중 추락이 발생할 경우 비행이 가능할 경우에 경기장 가운데 설치된 비상 포인트에서 다시 출발하여 추락한 위치로 이동하여 경기를 계속 하여야 됨

- 단, 기체 고장(프롭 및 기타장애)의 경우 탈락

- 마지막 착륙장 착륙 실패로 바닥에 떨어질 경우 탈락

4. 경기 코스

- 경기장 크기 : 20m x 10m (1회 비행거리 약 35 m )

- 구조물 4개 (터널, 착륙, 풍차, 신전)

- 터널 지름 : 100cm,  풍차 지름 130cm, 구조물들의 높이 150~170cm

▣ 구조물 규격 및 경기장 크기는 (사)어수회와 협의 후 변경가능

5. 체점 기준

1) 체점 방식

- 스톱워치로 측정하여 빠른 기록을 선택

- 경기관은 드론과 관련없는 인원으로 배정합니다.

- 스톱워치는 현장에 설치된 대형 LED 전광판을 기준

- 참가자는 결과에 이의를 제기할 수 없습니다.

2) 실격기준

- 순서대로 정해진 구조물 통과 하지 않을 시

- 마지막 착륙장 착륙 실패로 바닥에 떨어질 경우

- 구조물 1개라도 미통과

- 기술규격 위반이 적발된 경우

- 중대한 위협요인이 발생된 경우

- 대회 진행을 방해하는 경우

- 조종자 이외에 조종에 관여하는 경우

- 예비기체로 다른 사람에게 위협 비행을 하는 경우

- 기타 관련 법규 위반사항이 있을 경우