스파게티면를 이용한 구조물 만들기

(작업대 위에 놓고 참고하세요)

■ 단원 : 건설 기술

■ 학습 목표 : 구조물에 가해지는 힘을 이해하고, 스파게티을 이용하여 구조물을 만들 수 있다.

■ 재료 : 스파게티 100가닥(예정), 글루건, 자, 칼, 가위 등

■ 스파게티 구조물의 제작 조건

1. 제한된 수량의 스파게티면(25cm 정도)만 사용할 수 있음

(1차 50가닥, 2차 50가닥 모두 100가닥 예정)

2. 완성된 구조물의 크기는 가로×세로×높이 모두 20cm이상, 25cm이하로 제한함.

3. 사용된 스파게티면 하나의 조각은 최소 길이 5cm이상일 것

4. 접착한 부분과 다른 접착 부분은 최단거리로 2cm이상 떨어질 것

(2cm 간격으로 접착 가능, 접착 부분은 스파게티면 끝과 중간 부분 모두 가능함)

5. 스파게티 조각은 4개까지만 서로 평행하게 겹쳐서 접착할 수 있다.

6. 스파게티 면에 접착제(글루건)를 1cm이상 길게 연속해서 바를 수 없다.

7. 완성품 채점 시 1번에서 7번까지 지켜지지 않은 횟수마다 감점

■ 도움이 되는 방법(시간 내에 완성하려면 역할 분담이 꼭 필요함)

스파게티면 4가닥을 겹쳐서 굵게 만들어 여러개 준비(1~2인)

필요한 길이 구하기(1인)

겹쳐진 스파게티면을 필요한 길이로 자르기(1~2인)

밑면 조립(2인), 옆면 조림(2인)

약해보이는 부분 보강하기(모두 참여)

■ 평가 항목

▲ 아이디어 디자인 (개인 점수)

▲ 개인별 실습 참여 태도 (자리이탈, 실습 참여 정도, 태도, 큰 목소리)

▲ 조별 실습 분위기 및 참여 정도 (공동 점수)

▲ 조별 작업일지

(대표 또는 맡은 조원이 기록-개인&공동 점수)

▲ 완성품 점수는 (공동 점수)

▲ 구조물의 강도를 측정하여 점수 부여(공동 점수)

1. 완성된 구조물의 무게 측정

2. 구조물 위에 무거운 물체 올리기

3. 파괴가 일어난 무게 측정

4. 결과로 순위 기록 [결과 = 파괴시킨 무게(g) ÷ 구조물 무게(g)]

※ 만들기를 하면서 발생하는 문제점은 모두 조원들과 상의해서 해결합니다.