2관

소화기 시뮬레이터 사용 방법 소개

(1) 프로그램 실행

1. 『FireSimulator – 바로 가기』를 실행해서 소프트웨어를 실행합니다

2. 실행 후 소화기를 제자리에 놓고 소화기 분사구 가운데의 센서를 한번 눌러주세요

3. 2번 그림과 같이 Frame Reading 칸에 숫자가 움직이며 그 밑에 네모모양의 그림이 생기면 연결성공입니다

4. 스테이지 선택화면입니다. 이 화면에서 마우스 왼쪽을 클릭하면 해당 장소로 이동합니다.

5. 프로그램 실행 도움말은 다음과 같습니다.

(2) 작동 오류 상황 및 해결방법

== 노즐이 제어할 수 없을 정도로 왔다 갔다 거릴 시 대처 ==

★ (해결이 간단한 순서입니다. 첫 번째 방법부터 차례대로 수행해보세요.)

- 첫 번째 방법 : 영점 버튼을 4~6회 정도 누르세요.

- 두 번째 방법 : F1키를 눌러서 스테이지 선택 화면으로 돌아가거나 재시작 하세요.

- 세 번째 방법 : 소화기 기계 초기화를 하세요. (이상 있는 소화기만 기계초기화해도 됩니다.)

- 네 번째 방법 : 수신기(네모박스)를 모두 뽑고, 소화기를 모두 끈 후 프로그램을 재시작하세요. (재시작 후 기계 초기화를 실행하세요.)

- 다섯 째 방법 : 소화기 내부 충전부족 문제이므로 전원을 오프라인 해놓고 충전 후

작동하세요.