[일동고등학교 교복 사양서 및 교복 사진]

1) 섬유 혼용율

구분		섬유 혼용률	비고
하복	상의(셔츠, 블라우스)	폴리에스테르75% + 레이온25%	스판
	하의(스커트, 바지)	남:폴리에스테르93%+폴리우레탄7% 여: 울60% + 폴리에스테르40%	스판
춘추복	상의(셔츠, 블라우스)	남:폴리에스테르68% + 레이온32% 여:폴리에스테르75% + 레이온25%	스판
	니트 조끼	울50% + 아크릴50%	-v형 네크라인.
동복	상의(자켓)	남:폴리에스테르56% + 리오셀 41% + 폴리우레탄3% 여:울80% + 폴리에스테르20%
	하의(스커트, 바지)	남: 폴리에스테르56% + 리오셀 41% + 폴리우레탄3% 여: 울60% + 폴리에스테르40%	스판
체육복	동복(상의, 하의)	폴리 100%
	하복(상의, 하의)	폴리 100%
생활복	상의	폴리 100%
	하의(반바지)	폴리에스테르93% + 폴리우레탄7%	스판
안감		폴리에스테르 100%	동복 자켓, 바지, 스커트
넥타이, 리본		폴리에스테르 100%	남,여학생

2) 디자인,색상- 2020학년도 신입생 교복의 디자인과 색상이 변경됨.

(남녀 동복 하의 색상이 회색에서 남색으로 변경,

남자 하복 하의 무늬가 줄무늬에서 민무늬로 변경.)

3) 제작 시 유의사항

<상의>

① 길이- 하복 : 허리둘레선에서 엉덩이 둘레선까지의 길이 중 1/2~2/3선까지

(단분 시접분량-3cm이상)

- 춘추복,동복 : 허리둘레선에서 엉덩이 둘레선까지의 길이 중 2/3선까지

(단분 시접분량-3cm이상)

- 조끼(여) : 허리둘레선에서 5cm 정도 아래

② 품-단추를 채우고 약간의 여유가 있도록(옆선 시접분량-양쪽 2cm이상)

<스커트>

① 길이-무릎 뒤 오금 이하로(단분 시접 분량 - 5cm이상)

② 주름 박음질은 엉덩이 둘레선을 내려오지 않게.

(엉덩이 둘레선 위로 약 1~2cm정도)

<바지>

① 길이- 복사뼈 아래로(단분시접 분량 - 5cm이상)

② 바지통- 7~8인치정도

③ 반바지 길이 - 무릎 윗선 정도

<기타>

① 동복 자켓 속주머니 부착

② 치마, 바지에 주머니 부착

<교복 사진>

남자 하복	여자 하복
남자 춘추복	여자 춘추복
남자 동복	여자 동복