붙임 2		흙 운동장 유해성 기준

학교설립시 교육환경 평가 항목에 적용되는 기준 준용

「토양환경보전법」제4조의2(토양오염의 우려기준) 관련 기준

□ 토양환경보전법 시행규칙」제1조의5(토양오염우려기준) 별표3
물질	1지역	2지역	3지역
카드뮴 구리 비소 수은 납 6가크롬 아연 니켈 불소 유기인화합물 폴리클로리네이티드비페닐 시안 페놀 벤젠 톨루엔 에틸벤젠 크실렌 석유계총탄화수소(TPH) 트리클로로에틸렌(TCE) 테트라클로로에틸렌(PCE) 벤조(a)피렌 1,2-디클로로에탄	4 150 25 4 200 5 300 100 400 10 1 2 4 1 20 50 15 500 8 4 0.7 5	10 500 50 10 400 15 600 200 400 10 4 2 4 1 20 50 15 800 8 4 2 7	60 2,000 200 20 700 40 2,000 500 800 30 12 120 20 3 60 340 45 2,000 40 25 7 70
〇추가항목(선택사항)
석면	1%
※ 비고 1. 1지역: 「공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률」에 따른 지목이 전·답·과수원·목장용지·광천지·대(「공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률 시행령」 제58조제8호가목 중 주거의 용도로 사용되는 부지만 해당한다)·학교용지·구거(溝渠)·양어장·공원·사적지·묘지인 지역과 「어린이놀이시설 안전관리법」 제2조제2호에 따른 어린이 놀이시설(실외에 설치된 경우에만 적용한다) 부지